Załącznik nr 1 do umowy nr ZT-I.231.128.21

Specyfikacja systemu sterowania radiowego do żurawia HMF 1500/K2 zamontowanego w samochodzie Scania Konar nr rej. ZS 878MM.

Zestaw składa się z:

1. Nadajnik (pilot zdalnego sterowania) 6-cio funkcyjny 1 szt.
2. Odbiornik 1 szt.
3. Bateria do nadajnika 2 szt.
4. Ładowarka do baterii 1 szt.
5. Przystosowanie rozdzielacza żurawia do sterowania radiowego
6. Przewód do sterowania awaryjnego pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem
7. Zestaw przewodów przyłączeniowych

Wymagana dodatkowe:

1. Wymagane posiadanie uprawnień do modernizacji urządzeń transportu bliskiego, w szczególności żurawi, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

2. Wykonanie projektu montażu systemu sterowania radiowego do żurawia, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu w Urzędzie Dozoru Technicznego.

3. Zobowiązanie Wykonawcy do uczestniczenia w badaniu doraźnym po zainstalowaniu systemu sterowania radiowego do żurawia, o którym Wykonawca poinformuje Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie.

4. Przekazanie instrukcji obsługi zainstalowanego systemu sterowania radiowego do żurawia oraz dokumentacji technicznej obejmującą zatwierdzenie i dopuszczenie do użytku zamontowanego sterowania radiowego do żurawia przez UDT.

5. Przeprowadzenie szkolenia praktycznego operatora żurawia z zakresu obsługi zainstalowanego systemu sterowania radiowego.

6. Deklaracja zgodności.

7. Miejsce wykonania montażu systemu sterowania radiowego do żurawia: Obwód Ochrony Wybrzeża Ustronie Morskie ul. Nadbrzeżna 8, tel. 94 351 55 89, przy czym prace mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 14.00. Możliwe jest wykonanie montażu w siedzibie Wykonawcy, na pisemny wniosek Wykonawcy zgłoszony Zamawiającemu, po uprzednim ustaleniu na piśmie przez Strony terminu (wraz z godziną) i miejsca transportu samochodu z żurawiem do Wykonawcy, o ile droga transportu nie przekroczy 30 km od miejsca określonego tj. Obwód Ochrony Wybrzeża Ustronie Morskie ul. Nadbrzeżna 8.